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提升工程一期网络弱电设备报价清单
	序号
	名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	64路录像机
	1、 品牌：海康威视
2、 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
3、 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
4、支持接入原有安防系统集中管理。
	台
	1
	
	

	2
	8T硬盘
	1、品牌;海康或者睿易
2、硬盘基础参数接口类型：SATA 3.0尺寸：3.5寸转速：5400
3、平均读写功率（W）：6.0缓存：256M标称容量：8TB产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GA/T 1357
4、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	块
	6
	
	

	3
	24口网络交换机
	1、 品牌：海康或者睿易
2、 提供24个千兆电口。千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅。机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理。平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作。全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率。
3、工作温度：0 °C - 40 °C工作湿度：5% - 95%(非冷凝)存储温度：-40°C～85°C存储湿度：5% - 95%(非冷凝)产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 091
	台
	1
	
	

	
4
	16口网络交换机
	1、品牌：海康或者睿易
2、16个千兆电口千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率
3、交换方式：存储转发
4、交换容量：16 Gbps
5、包转发率：11.904 Mpps
6、产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 091
	台
	1
	
	

	5
	PDU机柜电源
	1、 品牌：厚德揽胜
2、 额定电压：250V  额定电流10A
3、 材质：铝合金
4、 产品类型：机柜专用PDU电源
5、 尺寸：482.5*44*44
6、 进线规格：3*1.5铜芯电缆
7、 插孔数量：八位
8、 工位温度：0—45℃
	个
	1
	
	

	6
	辅料一批
	线路标签、水晶头、网线等
	批
	1
	
	

	7
	安装调试（服务大厅预留弱电箱接入信息机房，录像机、交换机设备安装及配置，监控分组等）
	项
	1
	
	

	8
	合计：
	





                         

